**Mairie de Sainte-Agathe la Bouteresse**

**Extrait du Plan Local d’Urbanisme**

\* \* \* \* \* \*

La teinte retenue pour l’enduit de ravalement sera choisie parmi les références ci-dessous :

**FOND DE FAÇADE** :

*Gamme WEBER et BROUTIN*

Beige 009 – Beige ocre 010 – Brun 012 – Brun clair 044 – Brun foncé 013 - Cendre beige clair 203 – Doré clair 230 – Ocre 309 - Ocre doré 304 – Ocre rompu 215 - Mordoré 232 – Terre beige 212

*Gamme MAUER*

Beige 77 – Beige doux 24 - Beige ocre 50 – Beige orange 28 – Champagne 51 – Gris pierre 86 – Ivoire 71 – Ocre clair 69 – Sable 85

*Gamme PAREX-LAFARGE*

Sable 0.10 – Beige rosé pâle 0.40 – Ocre clair 0.70 – Sable clair T.20 – Terre d’argile T.30 – Terre de

sable T.50 – Terre beige T.70 – Beige T.80 – Terre rosée T.90

*Gamme VPI*

Beige naturel 1119 – Beige sable 1033 – Beige ocre 55 – Beige tendre 1164 – Brun clair 70 - Gris beige 912 – Ocre beige 30 – Sable clair 1203 – Terre claire 69 – Ton beige 1115 – Ton pierre 65 –

Champagne 15

**ENCADREMENTS ET PETITES SURFACES** :

*Gamme WEBER et BROUTIN*

Brique rouge 330 – Brique orange 323 – Cendre beige foncé 202 – Grège soutenu 221 – Terre rouge brun 303

*Gamme MAUER*

Gris ardoise 29 – Rouge cuivré 59 – Saint-Etienne 42 – Toulouse 31

*Gamme PAREX-LAFARGE*

Brique rouge R.90 – Grège T.10 – Gris fumé G.40 – Terre de Sienne R.80 – Terre feutrée T.60

*Gamme VPI*

Gris argent 60 – Rouge cuivré 925 – Rouge terre 1010 – Route tuile 150